**Zadání pro pneumatickou osu – PAŘ – 2011/2012 – zimní semestr**

1. Seznamte se s prostředím WinPisa,
2. Přeprogramujte pohyb kotouče dle obrázku – přemístit z výchozí polohy /1.poloha kotouče/ do 2.polohy kotouče.

* Chytit kotouč chapadlem, zvednout, přemístit o x=100 mm a y=50 mm, upustit kotouč chapadlem a vrátit se do výchozí polohy manipulátorem -0,0.

1.poloha kotouče

x

0,0

y

2.poloha kotouče